|  |  |
| --- | --- |
| 类别 | 指令寻址方式 |
| MIPS-32 | 相对（16b）、伪直接（26b） |
| ARMv8 A64 | 相对（19/26）、寄存器 |
| IA-16(x86) | 立即、寄存器、直接、  寄存器间接、寄存器相对 |